**Pytania do przetargu na wymianę powierzchni betonowych przy ul. Budowniczych LGOM 77 w Lubinie.**

* proszę o wyjaśnienie pewnych nieścisłości występujących w przetargu nieograniczonym na wymianę nawierzchni betonowych przy ul. Budowniczych LGOM 77 w Lubinie.
* proszę o informację, czy pod miejscami postojowymi powinna być wbudowana stabilizacja Rm=2,5 MPa (pozycja ujęta w SIWZ-ie ale brak jej w przedmiarze robót).
* czy jako obramowanie miejsc postojowych należy zastosować krawężniki betonowe 15x30x100 cm czy obrzeża betonowe 8x30x100 cm - brak pozycji krawężnika w przedmiarze robót.
* w przedmiarze robót w dziale "Nawierzchnia przed budynkiem" są zastosowane obrzeża 6x20x100 cm oraz obrzeża 8x30x100 cm, natomiast w SIWZ-ie podano informację o konieczności wbudowania krawężników betonowych. Proszę o wyjaśnienie czy krawężniki powinny być wbudowane.
* proszę o informację, czy obrzeża i ewentualnie krawężniki powinny być wbudowane na ławie betonowej - brak pozycji w przedmiarze.